Ethernet II:
0 10 4b 95 c8 7c 0 a0 c9 e4 d8 1e 8 0 45 10 0 34 ef c6 40 0 40 6 45 e0 1 1 1 fd 1 1 1 f 8 a3 0
16 14 3e 99 25 14 6b 20 df 80 10 7d 78 1c fa 0 0 1 1 8 a 8 4e 5c 18 0 71 86 ff

IEEE 802:
1 0 c cc cc cc 0 2 fd 65 61 c7 0 34 aa aa 3 0 0 0 8 0 45 10 0 34 ef c6 40 0 40 6 45 e0 1 1 1 fd
1 1 1 f 8 a3 0 16 14 3e 99 25 14 6b 20 df 80 10 7d 78 1c fa 0 0 1 1 8 a 8 4e 5c 18 0 71 86 ff
0x0034 = 52